**Density Chart**

|  |  |
| --- | --- |
| **Substance** | **Density (g/ml or g/cm3)** |
| Tin | 7.37 |
| Brass | 8.4 – 8.8 |
| Acrylic | 1.1 – 1.2 |
| Aluminum | 2.70 |
| Copper | 8.96 |
| Oak | 0.60 – 0.90 |
| Pine | 0.35 – 0.50 |
| Polypropylene | 0.91 – 0.94 |
| PVC | 1.39 – 1.42 |
| Steel | 7.9 |
| Water | 1.0 |